
(footprint TQ2 (layer F.Cu) (tedit 689BCE14)
  (descr "2 Form C (DPDT-BM) / Dimensions L x W x H 14 x 9 x 5mm")
  (fp_text reference REF** (at -0.635 -1.905 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TQ2 (at -1.905 1.905 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.0 3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 -3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 2.54 -3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0.0 -3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at -2.54 -3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at -5.08 -3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start -6.9 -4.4) (end 6.9 -4.4) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.9 -4.4) (end 6.9 4.4) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.9 4.4) (end -6.9 4.4) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.9 4.4) (end -6.9 -4.4) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.9 -4.4) (end -5.8 -4.4) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.9 4.4) (end 5.8 4.4) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 5.8 -4.4) (end 6.9 -4.4) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -5.8 4.4) (end -6.9 4.4) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_poly
    (pts
      (xy -6.35 -2.54)
      (xy -5.715 -2.54)
      (xy -5.715 2.54)
      (xy -6.35 2.54)
    ) (layer F.SilkS) (width 0.01)
  )
)